|  |  |
| --- | --- |
| **端口类型** | 100GE/40GE/10GE/GE/FE、OC192 OC48 OC3 POS、ATM   |
| **端口数** | 10GE端口最大支持64个.4个100GE端口。80个1GE接口。   |
| **IPV6支持** | 支持   |
| **扩展模块插槽** | 4   |
| **FLASH内存** | 2GB   |
| **内存** | 根据具体路由引擎型号决定，最大支持16GB。   |
| **包转发率** | 950Mpps   |
| **VPN** | 支持   |
| **QoS** | 支持   |
| **路由协议** | 支持各种IPV4/IPV6的IGP、BGP路由协议   |
| **网管功能** | 支持，SNMP等标准协议   |
| **其它特性** | 配置多分保存，配置快速回滚，Firewall filter，Multicast，GRE,MPLS   |